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Автозапчасти и аксессуары Chrysler-Dodge

www.chrysleroemparts.ru E-mail: chrysleroemparts@mail.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
Chrysler O.E.M. Parts выражает Вам благодарность за приобретение кит-комплекта для установки климат-контроля на
автомобиль Volga Siber!
Дело в том, что при подготовке к производству а/м Siber, была заложена возможность замены штатного блока управления отопителем и кондиционером на
более совершенный климат-контроль. Не считая улучшения показателей потребительских качеств в области эргономики и дизайна салона автомобиля с
климат-контролем, это дает немало примуществ в том числе и за счет
возможности регулирования микроклимата в автоматическом режиме. Но к
сожалению, данное решение так и не дошло до серийного производства.
Используя оригинальные комплектующие Chrysler, Мы постарались исправить
данный факт.
ЭТАПЫ РАБОТЫ:
Часть 1. Установка и подключение датчика света
Часть 2. Замена резистора печки на модуль
Часть 3. Установка панели климата
Часть 4. Изменение проводки ВСМ.
(!) Перед началом работы:
необходимо отключить АКБ. Для этого, ключом на 15 отворачиваем гайку и снимаем минусовую клемму.
(с) 2010-2011 Chrysler O.E.M. Parts LLC. Перепечатка материалов строго с разрешения автора.

Часть 1
Для правильной работы климат-контроля необходима установка датчика света. Он размещается под лобовым стеклом, в предназначенном ему штатном месте.
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1.Снимаем боковые накладки стоек, предварительно сняв уплотнители дверных проемов в местах крепления.







[image: ]
Накладки крепятся на двух защелках, для того чтобы снять их, необходимо потянуть их на себя и затем вверх.
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2. Снимаем переднюю накладку торпеды (крепится на защелках), потянув на себя и вверх.

(с) 2010-2011 Chrysler O.E.M. Parts LLC. Перепечатка материалов строго с разрешения автора.

3. Снимаем паралоновую прокладку
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Примеряем датчик света по месту крепления.
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4. Вырезаем в паралоне отверстие под датчик света.

(с) 2010-2011 Chrysler O.E.M. Parts LLC. Перепечатка материалов строго с разрешения автора.
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5. Берем накладку панели и размечаем будущее отверстие под датчик света.

Круг в середине - центр датчика.
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6. С помощью дрели просверливаем отверстие в центре, с помощью набора напильников придаем ей форму датчика.

(с) 2010-2011 Chrysler O.E.M. Parts LLC. Перепечатка материалов строго с разрешения автора.


[image: ]
7. Закрепляем датчик с помощью двух саморезов. Для этого нам потребуется небольшая трещотка и крестовая насадка
(место под лобовым стеклом крайне ограничено).
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8. Окончательно примеряем посадку накладки торпеды на датчик.
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9. Изготавливаем проводку до блока ВСМ.
См. приложение

(с) 2010-2011 Chrysler O.E.M. Parts LLC. Перепечатка материалов строго с разрешения автора.
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10. Прокладываем проводку вдоль рамки лобового стекла
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11. Снимаем заглушку блока предохранителей и пропускаем концы проводов внутрь. Их подключение к блоку ВСМ будет рассматриваться в Части 4.

(с) 2010-2011 Chrysler O.E.M. Parts LLC. Перепечатка материалов строго с разрешения автора.

Часть 2
Следующим этапом установки является замена резистора мотора печки на модуль управления и изготовления проводки под два
новых разъема.
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1.Резистор моторчика отопителя находится с правой стороны а/м. Для доступа у нему снимаем защитную заглушку (крепится металлическим кольцом к корпусу мотора)
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2.Для удобства работы снимаем бардачок, сжал пластмассовые ушки с краев и вытянув после этого из трех пазов по очереди.
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3.Находим и снимаем разъем с резистора печки. Он нам больше не нужен. С помощью головки на 8 и трещотки выкручиваем резистор.

(с) 2010-2011 Chrysler O.E.M. Parts LLC. Перепечатка материалов строго с разрешения автора.
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4.Вытаскиваем 2-контактный разъем из мотора печки. Затем разбираем сам разъем, вынув синюю скобку и отжав лапки, освобождаем провода.
Далее их необходимо продеть обратно сквозь крепящие проводку хомуты, и разместить рядом с будущем модулем для перестановки в новый разъем.
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5. Модуль имеет cледущий вид и состоит из 2-х контактного и 3-х контактного разъемов.
(см. приложение) 2-х контактный разъем: (1-2 изготавливаем) 3-х контактный разъем:
(1-2 бывшая проводка на мотор -используем из жгута)
3. Масса (изготавливаем)


[image: ]6. Для изготовления провода массы на модуль в 3-х контактный разъем используем материалы входящие в к-т и закрепляем в удобном месте (например под саморезом накладки бардачка)



(с) 2010-2011 Chrysler O.E.M. Parts LLC. Перепечатка материалов строго с разрешения автора.
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7. Вставляем имеющиеся контакты в 3-х контактный разъем.
Слева направо:
1. Масса
2. Черный на модуль
3. Зеленый на модуль


4. 
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Изготавливаем из материалов входящих в к-т новую проводку от модуля до мотора вентилятора, при необходимости удлиняем.
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Вставляем разъемы в модуль и прикручиваем его, другой конец изготовленный проводки вставляем в разъем мотора печки.
Окончательно закрепляем всю проводку и ставим на место перчаточный ящик и заглушку.

(с) 2010-2011 Chrysler O.E.M. Parts LLC. Перепечатка материалов строго с разрешения автора.

Часть 3
В данной части устанавливаем панель климата и изготавливаем под нее новый разъем
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1 .Аккуратно поддев снизу, снимаем рамку магнитолы.
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2.Отсоединяем два разъема от панели управления отопителем/кондиционером и снимаем рамку
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3.Поддев, снимаем фиксирующие скобки с разъем
Синею с черного разъема

(с) 2010-2011 Chrysler O.E.M. Parts LLC. Перепечатка материалов строго с разрешения автора.

Оранжевые по бокам у белого
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4.Используя часовую отвертку, вынимаем необходимые для подключения контакты, отжимая фиксирующие их лапки.
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Важно! Т.к. пины в старых и новом
разъемах различаются, во избежание
короткого замыкания и плохого
контакта , мы настоятельно не
рекомендуем переставлять их в
новый разъем.

(с) 2010-2011 Chrysler O.E.M. Parts LLC. Перепечатка материалов строго с разрешения автора.
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Для соединения их между собой
рекомендуем использовать
термоусадочные трубки.
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5.Соединяем старые и новые разъемы согласно схеме
См. приложение








[image: ]6. Получаем следующее соединение.

















(с) 2010-2011 Chrysler O.E.M. Parts LLC. Перепечатка материалов строго с разрешения автора
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7.После изменения проводки ВСМ и проверки работы климат-контроля при помощи изоленты заматываем новую проводку в общий жгут. С помощью двухстророннего скотча, прекрепляем старые разъемы к задней стенке торпеды.
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8.При помощи насадки на «» отворачиваем винты и переставляем панель климат-контроля вместо блока управления отопителем/кондиционером.




(с) 2010-2011 Chrysler O.E.M. Parts LLC. Перепечатка материалов строго с разрешения автора.

Часть 4
В данной части изменяем проводку блока ВСМ и подключаем ранее изготовленную проводку датчика света
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1. Снимаем декоративные вставки слева (на клипсах) и справа от руля (саморез)
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2. Откручиваем саморезы крепления нижней части торпеды (кожуха): сверху и снизу.
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З. В левой части торпеды находим блок реле и ВСМ блок. Со стороны капота видим нужные нам два белых разъема.

(с) 2010-2011 Chrysler O.E.M. Parts LLC. Перепечатка материалов строго с разрешения автора.
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4.Отсоединяем их и с помощью часовой отвертки освобождаем фиксирующие пластину, удерживающие разъемы.
Вынуть необходимые для подключения контакты также можно при помощи часовой отвертки.
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5. Изменяем проводку согласно схеме. Подключаем проводку от датчика света.
См. приложение.
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6. Защелкиваем обратно фиксирующие пластины, изолируем необходимые контакты и ставим разъемы обратно в блок ВСМ.
Проверяем работоспособность, собираем все в обратном порядке и наслаждаемся работой климата!

(с) 2010-2011 Chrysler O.E.M. Parts LLC. Перепечатка материалов строго с разрешения автора.
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Автозапчасти и аксессуары Chrysler – Dodge
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАСПИНОВКА КОНТАКТОВ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МОТОРА ОТОПИТЕЛЯ
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2-х контактный разъем:
1. Зеленый на мотор
2. Черный на мотор
(п. 1-2 изготавливаем)*
3-х контактный разъем:
1.Зеленый на модуль 2. Черный на модуль
(п. 1-2 бывшая проводка на мотор - используем
из жгута)
3. Масса (изготавливаем)*

- используя приложенный в к-те разъемы и проводку
(с) 2010-2011 Chrysler О.Е.М. Parts LLC. Все права защищены. Перепечатка возможна только с разрешения автора.
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Автозапчасти и аксессуары Chrysler – Dodge
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РАСПИНОВКА КОНТАКТОВ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
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1.	С2-5 (толстый черный/серый) соединяем
вместе с 1 и 3 * (красная линия)
2.	С1-6 соединить с 2 - красно/бежевый -
(желтая линия)
3. С1-4 соединить с 4 - оранжевый - (синяя
линия)
4. С1-8 соединить с 7 - желто/оранжевый -
(зеленая линия)

5. С1-1 соединить с 8 - голубой/серый -
(серая линия)
6. С1-7 соединить с 10 - красно/белый и 12 -
(фиолетовая линия)
7. С1-3 соединить с 11 - желто/черный -
(черная линия)
В разъеме С1 остается С1-2 и С1-5, в разъеме С2 остаются все кроме С2-5.


*- используя приложенный в к-те большой разъем «папа» с проводом
(с) 2010-2011 Chrysler О.Е.М. Parts LLC. Все права защищены. Перепечатка возможна только с разрешения автора.
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Автозапчасти и аксессуары Chrysler – Dodge
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАСПИНОВКА КОНТАКТОВ БЛОКА ВСМ
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1.	С2-14 (желто/оранжевый) соединить с С1-8
(исходный пин толще номинального)* - красная
линия .
2. С1-14 (желто/черный) переставить в С1-16
желтая линия
3. С2-23 (красно/бежевый) переставить в С2-21
синяя линия
4.	С2-5 (черно/бежевый) переставить в С1-11
зеленая линия.
Датчик света:
1.	сине/серый - соединить с С2-10
2.	синий - соединить с С1-9*

- использовать дополнительный пин, входящий в к-т.
(с) 2010-2011 Chrysler О.Е.М. Parts LLC. Все права защищены. Перепечатка возможна только с разрешения автора.
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Автозапчасти и аксессуары Chrysler – Dodge
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РАСПИНОВКА КОНТАКТОВ ДАТЧИКА СВЕТА
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1. Розовый - индикатор штатной сигнализации - (С1-20)- (сигнал)
2.Черно/оранжевый - индикатор штатной сигнализации - (С1-3) - (зажигание +)
3. Сине/серый - датчика света - С2-10 - (масса -)
4. Синий - датчика света - С1-9 - (сигнал)
п. 1-2 в а/м Volga Siber не используется п.3-4 подключаем в блок ВСМ

(с) 2010-2011 Chrysler О.Е.М. Parts LLC. Все права защищены. Перепечатка возможна только с разрешения автора.
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